**附件2：主要技术参数及要求**

1.PU皮面门帘：

1.1面料：优质PU皮面料，抗磨损、抗老化，有效防尘、防寒、防老化；

1.2内衬：内衬为800g/㎡针刺棉毡，有效防风、保温、保暖、防强光、隔音；

1.3窗户：每片门帘上开窗户1个，窗户材料为透明度90%的水晶板；

1.4印刷：根据院方要求制作；

1.5颜色：由院方选定。

2.夏季PVC门帘

2.1门帘厚度3.0mm；

2.2门帘宽度200mm；

2.3夹片为304不锈钢夹片；

2.4产品要求：不长斑点、不缩尺寸、老化后不变硬，出现以上问题免费更换；3.铝合金龙骨

3.1龙骨厚度3.0mm；

3.2根据特殊门提供异形龙骨。

**备注：**

**1.投标人所投的货物配置不得低于招标文件要求，否则视为无效标；**

**2.投标人所投的货物质保期为一年；**